No Current Link To Vocabulary Coded With Extensions Coded No Extensions

MCCI_HD000200UV01 Accept Acknowledgement | RMIM entry point for Accept Level Acknowledgement is through Message. Derived from RMIM: MCCI_RM000200
Message (Message) | Message elementtiä ei ole Interaktioscheemassa. Root elementtinä on sen sijaan interaktion tunnus esim. <MCCI_IN000200UV01>
id [1..1] (M) Transmission (II) | Sanoman tunnistenumero Id elementin tietotyyppi on II (Instance Identifier) sanomanvälityksessä käytetään tunnistesolmua 18 organisaatiotunnuksen alla Esim. <id root="1.2.246.537.10.6280613.18.2004.6543" extension="2006.23660"/>
creationTime [1..1] (M) Transmission (TS) | Sanoman luontiaika tietotyyppi on TS Esim. <creationTime value="20060719143927"/>
securityText [0..1] Transmission (ST) |
versionCode [0..1] Message (CS) {CNE:HL7StandardVersionCode, default= "V3-2005"} | versionCode elementti määrittää käytettyjen core scheemojen versiot eli datatypes.xsd ja voc.xsd scheemat. "Normative edition 2005" arvo on "V3-2005" Esim. <versionCode code="V3-2005"/>
interactionId [1..1] (M) Message (II) | Sanomaan liittyvän Interaktion tunnus. Interaktio määrittää päivityssanoman tyypin sekä message ja control act wrappereiden tyypit. Interaktiossa määrätään myös mitkä interaktiot ko. interaktio laukaisee eli millä sanomilla päivityssanomaan vastataan (receiver responsibilities). tietotyyppi in II root="2.16.840.1.113883.1.6" kaikilla HL7v3 sanomilla Vastaanottokuittaus (Accept Ack) sanomalla extension = MCCI_IN000002UV01 Esim. <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01" assigningAuthorityName="HL7"/>
profileId [0..*] Message (SET II) | Ilmoittaa mihin implementointioppaaseen sanomamääritys perustuu eli on sama kuin implementointioppaan OID tunnus. Esim. <profileId root="1.2.246.777.11" extension="2006.XX" assigningAuthorityName="HL7FI"/>
processingCode [1..1] (M) Message (CS) {CNE:ProcessingID} | Ilmoittaa kättöympäristön P (Production) D (Debugging) T (Training) Esim. <processingCode code="T"/>
processingModeCode [1..1] (M) Message (CS) {CNE:ProcessingMode} | Ilmoittaa prosessointitavan "T" = normaali prosessointi A (Archive) I (Initial Load) R (Restore from archive) T (Current processing) - normaali prosessointi Esim. <processingModeCode code="T"/>
acceptAckCode [1..1] (M) Message (CS) {CNE:NE, fixed value} | Pyydetäänkö vastaanottokuittausta (Accept Ack) AL (always) - aina ER (error/reject) - virhetilanteissa NE (never) - ei koskaan AL koodi tulee häviämään seuraavista HL7v3 määrityksistä. Accept Ack sanomalle ei pyydetä enää Accept Ack kuittausta joten koodi on aina "NE" Esim. <acceptAckCode code="NE"/>
attachmentText [0..*] Message (SET ED) |
[0..*] acknowledgement | linkki acknowledgement elementtiin
[0..*] attentionLine |
[1..*] receiver | linkki vastaanottajan tietoihin
[0..*] respondTo | linkki respondTo tietoihin
[1..1] sender | linkki lähettäjän tietoihin
acknowledgement (Acknowledgement) | acknoledgement elementissä ilmoitetaan kuittauksen arvo typeCodessa Esim. <acknowledgement> <!-- "CA" = Accept Acknowledgement Commit Accept --> <!-- "CE" = Accept Acknowledgement Commit Error virhekuittauksessa --> <typeCode code="CA"/> <!-- kuitattavan sanoman id --> <targetMessage> <id root="1.2.246.537.10.6280613.18.2004.225" extension="2006.23651"/> </targetMessage> --- </acknowledgement>
typeCode [1..1] (M) Acknowledgement (CS) {CNE:AcknowledgementType} | typeCode on <acknowledgement> elementin alla elementtinä. vastaanottokuittaussanomissa (Accept Ack) käytettävät arvot ovat arvot ovat CA Accept Acknowledgement Commit Accept CE Accept Acknowledgement Commit Error - sovellusadapteri ei pystynyt käsittelemään sanomaa, uudelleenlähetystä kannattaa yrittää CR Accept Acknowledgement Commit Reject - kyseisen tyyppisen sanoman käsittely ei onnistunut tässä sovelluksessa, uudelleenlähetyksiä ei kannata yrittää
expectedSequenceNumber [0..1] Acknowledgement (INT) |
messageWaitingNumber [0..1] Acknowledgement (INT) |
messageWaitingPriorityCode [0..1] Acknowledgement (CE) {CWE:MessageWaitingPriority} |
[0..*] acknowledgementDetail | Describes the error contained in the target message
[1..1] targetMessage | linkki kuitattavan sanoman tietoihin
acknowledgementDetail (AcknowledgementDetail) | Describes the error contained in the target message
typeCode [0..1] AcknowledgementDetail (CS) {CNE:AcknowledgementDetailType} | typeCode ilmoittaa virheen vakavuuden E = error I = information W = warninig Esim. <typeCode code="E"/>
code [0..1] AcknowledgementDetail (CE) {CWE:AcknowledgementDetailCode} | Virheen koodi tai virhe tekstinä code attribuuutissa Esim. <code code="xx"/>
text [0..1] AcknowledgementDetail (ED) | Virheeseen liittyvä lisätieto
location [0..*] AcknowledgementDetail (SET ST) | Virheen paikan kuvaus
targetMessage (TargetMessage) | Ilmoittaa kuitattavan sanoman Id:n avulla. Esim. <targetMessage> <id root="1.2.246.537.10.6280613.18.2004.225" extension="2006.23651"/> </targetMessage>
id [1..1] (M) Transmission (II) | Sanoman tunnistenumero Id elementin tietotyyppi on II (Instance Identifier) sanomanvälityksessä käytetään tunnistesolmua 18 organisaatiotunnuksen alla Esim. <id root="1.2.246.537.10.6280613.18.2004.6543" extension="2006.23660"/>
attentionLine (AttentionLine) | Sanoman tunnistenumero Id elementin tietotyyppi on II (Instance Identifier) sanomanvälityksessä käytetään tunnistesolmua 18 organisaatiotunnuksen alla Esim. <id root="1.2.246.537.10.6280613.18.2004.6543" extension="2006.23689"/>
keyWordText [0..1] AttentionLine (SC) |
value [0..1] AttentionLine (ANY) |
receiver (Receiver) | Vastaanottaja Esim. <receiver typeCode="RCV">
typeCode [1..1] (M) CommunicationFunction (CS) {CNE:RCV, fixed value} | typeCode vakio arvo "RCV" XML:ssä receiver elementin attribuuttina, ks yllä esim.
telecom [0..1] CommunicationFunction (TEL) |
[1..1] device | linkki device elementtiin
device (Device) | Vastaanottaja ja Lähettäjä tunnistetaan Device luokan avulla. Esim. <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
classCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:DEV, fixed value} | Entityn classCode Arvo vakio "DEV" XML:ssä device elementin attribuuttina ks. esim. yllä.
determinerCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:INSTANCE, fixed value} | determinerCode "INSTANCE" osoittaa että entity on yksi identioitavissa oleva laite. XML:ssä arvo on device elementin attribuuttina ks. yllä esim.
id [1..*] (M) Entity (SET II) | Vastaanottaja ja lähettäjä tunnistetaan oid:n avulla tietotyyppi on II root attribuutin solmu on 18 organisaation tunnuksen alla tunniste on lopullisen vastaanottajan ja alkuperäisen lähettäjän tunniste Esim. <id root="1.2.246.537.10.7846981.18" extension="2004.6543"/>
name [0..*] Entity (BAG EN) |
desc [0..1] Entity (ED) |
existenceTime [0..1] Entity (IVL TS) |
telecom [0..*] Entity (BAG TEL) | Application net address
manufacturerModelName [0..1] Device (SC) |
softwareName [0..1] Device (SC) |
[0..1] asAgent |
[0..*] asLocatedEntity |
asAgent (Agent) |
classCode [1..1] (M) Role (CS) {CNE:AGNT, fixed value} |
[0..1] representedOrganization |
representedOrganization (Organization) |
classCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:ORG, fixed value} |
determinerCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:INSTANCE, fixed value} |
id [1..*] (M) Entity (SET II) | Organization id
name [0..*] Entity (BAG EN) |
telecom [0..*] Entity (BAG TEL) |
notificationParty COCT_MT040203UV01 |
asLocatedEntity (LocatedEntity) |
classCode [1..1] (M) Role (CS) {CNE:LOCE, fixed value} |
[0..1] location |
location (Place) |
classCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:PLC, fixed value} |
determinerCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:INSTANCE, fixed value} |
id [1..*] (M) Entity (SET II) | Facility id
name [0..*] Entity (BAG EN) |
telecom [0..*] Entity (BAG TEL) |
respondTo (RespondTo) |
typeCode [1..1] (M) CommunicationFunction (CS) {CNE:RSP, fixed value} |
telecom [0..1] CommunicationFunction (TEL) |
[1..*] entityRsp |
entityRsp (EntityRsp) |
classCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:ENT, fixed value} |
determinerCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:INSTANCE, fixed value} |
id [1..1] (M) Entity (SET II) |
name [0..*] Entity (BAG EN) |
telecom [0..*] Entity (BAG TEL) |
sender (Sender) | Sanoman lähettäjä Esim. <sender typeCode="SND">
typeCode [1..1] (M) CommunicationFunction (CS) {CNE:SND, fixed value} | typeCode Arvo vakio "SND" XML:ssä sender-elementin attribuuttina ks. esim yllä.
telecom [0..1] CommunicationFunction (TEL) |
device Device | linkki device elementtiin